Lüfterdrehzahl Raft Oben
====
Mit dieser Einstellung wird die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der oberen Schichten des Rafts konfiguriert. Die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der oberen Schichten kann getrennt von den unteren und mittleren Schichten konfiguriert werden.

![Wo sich die oberen Schichten im Raft befinden](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Es ist sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit für die oberen Schichten separat einzustellen, da die Lüftergeschwindigkeit einen großen Einfluss auf die Haftung des Bettes hat, was aber für die oberen Schichten kein Problem darstellt. Eine Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit verbessert jedoch die Glätte der oberen Oberfläche des Rafts (was für die unteren Schichten kein Problem darstellt). Es ist daher sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit für die oberen Schichten etwas höher einzustellen als für die unteren Schichten. Eine zu hohe Lüftergeschwindigkeit kann jedoch bei einigen Materialien zu Verformungen führen.