Luftspalt für Raft
====
Damit das Raft vom eigentlichen Druck abgetrennt werden kann, wird ein Spalt zwischen dem Modell und dem Raft gelassen. Dadurch setzt der Drucker das Objekt leicht auf dem Raft ab.

![Abmessungen für das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Wenn Sie den Abstand vergrößern, können Sie den Raft leichter entfernen, aber es ist wahrscheinlicher, dass sich der Raft während des Druckens löst, was den Druck ruiniert. Wenn Sie den Raft mit einem anderen Modell drucken als das Modell auf dem Raft, ist es ratsam, diesen Abstand relativ gering zu halten, da der Druck sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlschlägt.