Diamètre du tronc du support arborescent
====
Les branches d'un support arborescent sont plus larges sur le côté inférieur, comme le dicte l'[Angle de diamètre des branches de support arborescent](support_tree_branch_diameter_angle.md), afin d'augmenter leur stabilité et de les faire fusionner. Ce paramètre fixe une limite à ce diamètre. Il ne sera pas plus large que cela.

Une branche plus large est plus robuste car elle a plus de surface pour se connecter au plateau d'impression, et plus de levier contre les forces latérales que la tête d'impression soumet aux branches lorsqu'elle les frappe. Cependant, une branche très large présente aussi quelques inconvénients:

* Elle prendra plus de place sur le plateau d'impression.
* Elle ne peut pas passer par les ouvertures étroites de l'impression, ce qui fait que la branche disparaît ou repose sur le modèle à la place.
* Il faut parfois plus de matériau pour imprimer. Dans certains cas, elle peut également réduire la quantité de matériau, car les branches peuvent fusionner ensemble plus rapidement.

Réduire le paramètre Diamètre du tronc du support arborescent sacrifie la fiabilité, mais réduit surtout la taille de l'impression, ce qui facilite l'impression d'objets de très grande taille.