Expansionsdistanz Außenhaut
====
Verbreitern oder verringern Sie die Schichten auf der Ober- und Unterseite des Drucks in horizontaler Richtung. Normalerweise werden die festen Schichten nur an den Stellen erzeugt, an denen sich Luft über oder unter ihnen befindet. Mit dieser Einstellung können Sie die Schichten jedoch horizontal etwas weiter ausdehnen und so die Festigkeit verbessern, indem Sie die Außenhaut besser an den angrenzenden Wänden befestigen und Lücken in der Haut schließen.

![Wie Außenhäute (die gelben Teile) normalerweise aussehen](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Außenhäute um 1 mm erweitert](../../../articles/images/expand_skins_expand_distance_1mm.png)

* Wenn Sie kleine Löcher in den oberen oder unteren Schichten des Drucks haben (Löcher, die mit dem Füllmuster gefüllt werden), können Sie diesen Wert etwas höher einstellen, um sie zu schließen. Dadurch kann der Drucker kontinuierlich untere Linien drucken, was die Festigkeit erheblich verbessert.
* Wenn Ihr Modell eine horizontale Fläche neben einer steilen Wand hat, kann eine Erhöhung dieser Einstellung die Haftung zwischen den Wänden der steilen Fläche und der Außenhaut verbessern, da die Außenhaut direkt auf diese Wände gedruckt wird.
* Wenn Sie diese Einstellung auf einen negativen Wert setzen, wird die Breite der oberen und unteren Schichten reduziert und durch Füllmaterial ersetzt. Dies kann zu einer gewissen Zeitersparnis beim Drucken führen, allerdings auf Kosten der Festigkeit.

**Aufgrund technischer Beschränkungen können Sie diese Einstellung nicht unter den Wert von [Breite für das Entfernen der Außenhaut](skin_preshrink.md) verringern. Erhöhen Sie die Einstellung für die [Breite für das Entfernen der Außenhaut](skin_preshrink.md), um mehr Außenhaut zu entfernen.**