Verfügt über Temperaturstabilisierung für den Druckraum
====
Diese Einstellung beschreibt, ob der Drucker die Temperatur seines Bauvolumens kontrollieren kann oder nicht. 

Alle 3D-Drucker erwärmen ihr Bauvolumen bis zu einem gewissen Grad durch die Heizungen in ihren Düsen und Bauplatten, aber einige Drucker haben aktive Heiz- oder Belüftungssysteme und einen Temperaturfühler. Dadurch können sie die Temperatur in ihrem Bauvolumen steuern.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird die Einstellung [Temperatur des Bauvolumens](../material/build_volume_temperature.md) von der Benutzeroberfläche ausgeblendet. 

**Da es sich hierbei um eine Geräteeinstellung handelt, wird sie normalerweise nicht in der normalen Liste der Einstellungen aufgeführt. Es gibt jedoch ein Kontrollkästchen für diese Einstellung im Dialogfeld "Druckereinstellungen", das Sie in der Liste der hinzugefügten Drucker im Dialogfeld "Einstellungen" finden.**