Vzdálenost rozšíření dolního pláště
====
Vodorovně rozšíří nebo zúží pevné vrstvy v dolní části tisku. Normálně jsou pevné vrstvy generovány pouze v oblastech, kde je nad nimi vzduch, ale s tímto nastavením je můžete vodorovně o něco více rozšířit, což zvyšuje odolnost, takže se plášť lépe lepí na sousední stěny a uzavírá mezery v plášti.

![Jak pláště (žluté části) normálně vypadají](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Pláště rozšířeny o 1 mm](../../../articles/images/expand_skins_expand_distance_1mm.png)

* Pokud máte v horních vrstvách pláště malé otvory (otvory, které jsou vyplněny vzorem výplně), nastavení tohoto parametru o něco výš je uzavře. To umožňuje tiskárně tisknout spodní linie nepřetržitě, což výrazně zvyšuje odolnost.
*Pokud není spodní strana umístěna přímo na tiskové podložce, budou pod pláštěm stěny. Tím se zlepší přilnavost mezi spodními vrstvami a sousedními stěnami, protože spodní vrstvy budou natištěny přímo na stěnách.
* Nastavení tohoto parametru na zápornou hodnotu zmenší šířku spodních vrstev a nahradí jej výplní. To může ušetřit čas tisku na úkor pevnosti.

**Z důvodu technických omezení nemůžete toto nastavení snížit pod hodnotu [Šířka odstranění dolního pláště](bottom_skin_preshrink.md). Zvyšte nastavení šířky odstranění dolního pláště a odstraňte více pláště.**