Úhel formy
====
Podobné funkci [Učinit převis tisknutelný](../experimental/conical_overhang_enabled.md), tento parametr mění tvar forem tak, aby mohly být vytištěny bez podpěry. Změní se pouze vnější tvar formy, takže tvar vašeho odlitku nebude ovlivněn.

![Úhel 40 stupňů umožňuje, aby spodní strana této formy byla vytištěna bez potřeby podpěry](../../../articles/images/mold_angle.png)

Zmenšením tohoto úhlu se sníží okraje převisů. Díky tomu bude tisk spolehlivější. To však také rozšíří základnu tisku, což výrazně prodlužuje dobu tisku a zvyšuje množství použitého materiálu.

U některých tvarů nestačí modifikovat vnější tvar formy, aby se tiskla správně. Bude stále muset poskytnout podpěru. Podobného efektu můžete dosáhnout aktivací parametru [Aktivovat kónické podpěry](../support/support_conical_enabled.md).

![Tato forma stále potřebuje podpěru](../../../articles/images/mold_needs_support.png)