Epaisseur du plafond de support
====
Ce réglage définit l'épaisseur du plafond de support, l'endroit où le modèle repose sur le support.

Un plafond plus épais réduit les économies qui seraient réalisées en utilisant un plafond de support plutôt que d'imprimer tout le support à une densité augmentée.

Cependant, cela augmente également l'efficacité du plafond. Lorsque le support de remplissage plus épars est ponté par les lignes du plafond, les lignes du plafond s'affaissent un peu. En construisant plusieurs couches de plafond, cet affaissement peut être réduit, ce qui rend la surface du plafond de support plus régulière. La surface en surplomb est ainsi plus régulière..
