Chevauchement des mailles fusionnées
====
Cette option crée un chevauchement où deux modèles se rencontrent. Par conséquent, les deux mailles se collent beaucoup mieux l'une à l'autre.

Cela est utile pour les impressions avec plusieurs matériaux différents. En général, les modèles pour les impressions en plusieurs couleurs seront conçus pour se raccorder précisément. Si on les imprime de cette manière, ils ne seront pas encore bien liés l'un à l'autre. Il est préférable de les laisser se chevaucher légèrement afin que les impressions puissent s'entremêler.

Augmentez ce paramètre pour améliorer la résistance. Cependant, si vous l'augmentez trop, vous risquez de provoquer une surextrusion, ce qui rend la surface moins jolie et peut faire tomber la pièce. Augmenter ce paramètre peut également rendre la frontière entre les modèles plus floue, ce qui fait que la couleur des impressions en plusieurs couleurs ne sera pas aussi précise.
