Beschleunigung Wand
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse beim Drucken der Wände in verschiedene Richtungen beschleunigt. Die Beschleunigung während des Drucks der Wände kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden als für den Rest des Drucks.

Die Einstellung der Beschleunigung hat einen großen Einfluss auf die Maßgenauigkeit des Drucks. Hohe Beschleunigungsraten verursachen Vibrationen im gesamten Drucker. Diese Vibrationen sind im Druck zu sehen. Da die Wände von außen gut sichtbar sind, ist es üblich, die Wände mit einer geringeren Beschleunigungsgeschwindigkeit zu drucken als den Rest des Drucks. Dadurch verlängert sich allerdings die Druckzeit.