Dichte Stützstrukturschnittstelle
====
Diese Einstellung legt fest, wie dicht die Schnittstelle zwischen Support und Modell sein soll.

Wenn Sie die Dichte der Schnittstelle zwischen Support und Modell erhöhen, können Sie eine schöne Oberfläche an den Überhängen erzielen, so als ob der gesamte Support mit einer großen Dichte gedruckt würde, ohne dass Sie viel zusätzliche Druckzeit und Material benötigen. Allerdings wird es nach dem Drucken schwieriger sein, den Support vom Modell zu entfernen, da die Kontaktfläche vergrößert wird.