Longueur de la buse
====
Ce réglage contient la distance entre la pointe de la buse et le corps principal de l'imprimante.

![Dimensions de la tête d'impression](../images/head_dimensions_fr.svg)

Ce paramètre n'est pas utilisé par Cura, mais les profils peuvent l'utiliser pour déterminer les valeurs d'autres paramètres, tels que la [Hauteur de connexion pour l'impression filaire](../experimental/wireframe_height.md).

*Comme il s'agit d'un réglage machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
