Šířka linie podlahy podpěry
====
Toto nastavení umožňuje upravit šířku linií podlahy podpěry.

![Podlaha podpěry (tmavší modrá) je vytištěna širšími liniemi než zbytek podpěry](../../../articles/images/support_bottom_line_width.png)

Tisk jemnějších linií má tendenci snižovat přilnavost tam, kde podpěra spočívá na modelu. Rovněž to však zvyšuje soudržnost a spolehlivost. Obecně je podpěru jednodušší odstranit a na objektu zanechává méně jizev. Tisk tenčích linií samozřejmě také trvá déle.