Výchozí teplota tisku
====

Toto nastavení definuje ideální teplotu tisku pro materiál. Změna teploty tisku ve správci materiálů tuto teplotu skutečně změní. Skutečná teplota tisku se může u různých profilů kvality stále lišit. Je vzácné, že tento parametr musíte změnit, pokud nepoužíváte neobvyklý materiál.

Tento parametr je převeden na další teplotní parametry, které definují teploty extruze v různých fázích tiskového procesu.