Vzdálenost rozšíření horního pláště
====
Vodorovně rozšíří nebo zúží pevné vrstvy v horní části tisku. Normálně jsou pevné vrstvy generovány pouze v oblastech, kde je pod nimi vzduch, ale s tímto nastavením je můžete vodorovně o něco více rozšířit, což zvyšuje odolnost, takže se plášť lépe lepí na sousední stěny a uzavírá mezery v plášti.

![Normální vzhled pláště (žluté části)](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Plášť rozšířen o 1 mm](../../../articles/images/expand_skins_expand_distance_1mm.png)

* Pokud máte v horních vrstvách pláště malé otvory (otvory, které jsou vyplněny vzorem výplně), nastavení tohoto parametru o něco výš je uzavře. To umožňuje tiskárně tisknout spodní linie nepřetržitě, což výrazně zvyšuje odolnost.
* Pokud spodní strana vašeho tisku není rovná, zvýšení tohoto nastavení způsobí, že se plášť vytiskne za oblast přímo nad vzduchem nad stěnami. Tím se zlepší přilnavost mezi pláštěm a stěnami, což dále zlepší odolnost.
* Pokud nastavíte tento parametr na zápornou hodnotu, šířka spodních vrstev se zmenší a nahradí výplní. To může ušetřit čas tisku na úkor pevnosti.

**Z důvodu technických omezení nemůžete toto nastavení snížit pod hodnotu [Šířka odstranění horního pláště](top_skin_preshrink.md). Zvyšte nastavení šířky odstranění pláště nahoře a odstraňte více pláště.**