Minimální plocha výplně
====
Toto nastavení znamená, že velmi malé části jsou vyplněny spíše vzorem pláště než vzorem výplně, což je činí zcela pevnými.

![Při nastavení na 0 jsou tenké nohy tohoto modelu naplněny výplní](../../../articles/images/min_infill_area_disabled.png)
![Nastaveno na 150, tenké nohy se vyplní vzorem pláště](../../../articles/images/min_infill_area_150.png)

Někdy velmi malé duté oblasti nemohou být správně vyplněny výplní, protože by linie výplně byly tak krátké, že by materiál neměl čas na řádné proudění. Toto nastavení je místo toho vyplní vzorem pláště, což je činí odolnějšími a brání vytváření ohraničení mezi pláštěm a materiálem výplně.

Nastavení tohoto parametru na 0 tuto funkci účinně deaktivuje.