Zrychlení podpěry
====
Toto nastavení řídí velikost zrychlení trysky v různých směrech při tisku podpěry. Zrychlení během tisku podpěry lze nastavit na jinou hodnotu než pro zbytek tisku.

Díky zvýšené hodnotě zrychlení tiskárna tiskne podpěry celkově rychleji, ale také méně opatrně. Tím se snižuje doba tisku, ale také se zvyšuje riziko převrácení podpěry tiskárnou a oslabení struktury podpěry. Obecně se podpěra tiskne rychleji než zbytek tisku.