Rychlost drátového tisku dolů
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou se tryska bude pohybovat směrem dolů, zatímco bude provádět diagonální pohyb v pilovém vzoru. Rychlost dolů může být konfigurována odděleně od zbytku rychlosti drátového tisku.

![Kde platí různé rychlosti při drátovém tisku](../images/wireframe_printspeed_cs.svg)

Pomalé klesání bude trvat déle, ale dává materiálu více času na ztuhnutí. Díky tomu je tisk spolehlivější.