Breite für das Entfernen der Außenhaut oben
====
Entfernt dünne Teile der vollständig gefüllten oberen Schichten und druckt sie stattdessen mit Füllmaterial. Dies spart Druckzeit und Material.

Bei steilen Oberflächen werden die oberen Schichten oft sehr dünn. Sie sind nicht notwendig, da die horizontale Festigkeit der Wände mehr als ausreichend ist, wenn die Oberfläche fast vollständig senkrecht ist.

![Vor dem Entfernen](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Nach dem Entfernen](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Wenn Sie diese Einstellung zu sehr erhöhen, kann dies dazu führen, dass die Oberseite kleiner Teile offen ist, weil sie mit Füllmaterial anstelle mit Außenhaut gefüllt wird.