Position X de la tour d'amorçage
====
Ce réglage vous permet de repositionner la tour principale. Il indique la coordonnée X d'un coin de la tour d'amorçage.

![La coordonnée X de la tour d'amorçage](../images/prime_tower_fr.svg)

Notez que ces coordonnées n'indiquent pas le centre de la tour d'amorçage, mais le coin ayant les coordonnées X et Y les plus basses. L'endroit où se trouvera la tour d'amorçage est indiqué sur le plateau d'impression par une ombre circulaire, indiquant que d'autres objets ne peuvent pas y être placés.
