Düsen-ID
====
Dies ist eine Einstellung, die für spezielle Düsenprofile vorgesehen ist und angibt, um welche Art von Düse es sich handelt.

Der Wert dieser Einstellung wird in die Kopfzeile des G-Codes geschrieben, wenn die [Griffin G-Code Variante](machine_gcode_flavor.md) verwendet wird. Auf diese Weise weiß der Drucker, für welche Düse der G-Code gedacht ist, und kann den Benutzer warnen, dass er möglicherweise die Düse wechseln sollte, bevor er mit dem Drucken beginnt.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**