Taille de la tour d'amorçage
====
Ce réglage permet d'ajuster la largeur de la tour d'amorçage.

![La largeur de la tour principale](../images/prime_tower_fr.svg)

En élargissant la tour d'amorçage, on obtient une meilleure stabilité. Cela augmente la fiabilité de votre impression.

Cependant, une tour d'amorçage plus large prendra également plus de place sur votre plateau d'impression. De plus, cela augmentera la quantité de matériau qui sera effectivement purgé sur le [volume minimum d'amorçage](prime_tower_min_volume.md), parce que le volume purgé sera arrondi à la hausse pour obtenir des contours complets autour de la tour.
