Y-Position des Einzugsturm
====
Mit dieser Einstellung können Sie den Einzugsturm neu positionieren. Sie gibt die Y-Koordinate einer Ecke des Einzugsturm an.

![Die Y-Koordinate des Einzugsturm](../../../articles/images/prime_tower.svg)

Beachten Sie, dass diese Koordinaten nicht den Mittelpunkt des Einzugsturm angeben, sondern die Ecke mit den niedrigsten X- und Y-Koordinaten. Die Koordinaten des Einzugsturm sind g-code Koordinaten, die sich von den Koordinaten unterscheiden, in denen Cura die Modellpositionen anzeigt. Die Position des Einzugsturm wird auf der Bauplatte mit einem kreisförmigen Schatten angezeigt, was bedeutet, dass andere Objekte dort nicht platziert werden können.