Экструдер для печати крышки
====
Если на вашем принтере установлено несколько экструдеров, можно выбрать один из них для печати крышки детали.

![Крышка детали (черный цвет) напечатана с другим экструдером, остальные нет](../../../articles/images/roofing_extruder_nr.png)

Настройка помогает переопределить цвет или даже материал верхнего слоя детали. Но нужно иметь ввиду что выбранный экструдер печатает только верхнюю крышку, стены детали будут печататься другим экструдером.

Выбор экструдера для крышки детали лучше использовать для печати альтернативными материалами, например:
* PLA пластик очень хорошо подходит для придания эстетического вида детали. Используйте этот пластик для внешних поверхностей чтобы получить красивый внешний вид, остальная часть модели может быть напечатана более крепким пластиком.
* Используйте материал TPU чтобы получить мягкую поверхность с высоким коэффициентом трения. Остальная часть модели может быть напечатана с более крепким материалом.
* Используйте скользкие материалы для печати внешних поверхностей, чтобы получить минимальный коэффициент трения. 


**Будьте внимательны к подбору к материалам. Некоторые виды пластиков плохо прилипают друг к другу. Часть материалов имеет высокий коэффициент усадки, что тоже является причиной плохой адгезии.**