Distance entre les points de la couche floue
====
Ce réglage permet de configurer la distance le long de la paroi d'origine entre les mouvements pour la peau floue. Si la distance est faible, la tête d'impression se déplacera très souvent dans des directions différentes le long de la paroi. Elle vibrera à haute fréquence.

Avec des distances plus faibles, la rugosité sera plus fine, ce qui donnera une texture plus rugueuse. Cela a également une incidence importante sur le temps d'impression. Pour créer une texture plus lisse, mais bosselée, vous pouvez augmenter la distance.

Lorsque la fonction Fuzzy Skin est activée, la paroi extérieure sera entièrement constituée de segments de ligne droite entre les mouvements de vibration, au lieu de la surface d'origine. Avec des distances élevées, il pourrait arriver que les surfaces courbes ne soient plus très courbées car la résolution d'origine était supérieure à la densité des coordonnées en raison de l'effet Fuzzy Skin.

En raison de contraintes algorithmiques, la distance entre les points ne peut pas être trop petite si l'[épaisseur](magic_fuzzy_skin_thickness.md) est très élevée.
