Dicke des Stützdachs
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie dick das Support-Dach ist, auf dem das Modell aufliegt.

Ein dickeres Dach verringert die Einsparungen, die durch die Verwendung eines Stützdaches erzielt werden, anstatt den gesamten Support mit erhöhter Dichte zu drucken.

Allerdings wird dadurch auch die Wirksamkeit des Daches erhöht. Da die dünnere Füllung des Supports von den Linien des Daches überbrückt wird, hängen die Dachlinien etwas durch. Durch den Aufbau mehrerer Schichten kann das Durchhängen verringert werden, wodurch die Oberfläche des Support-Daches gleichmäßiger wird. Dadurch wird auch die überhängende Fläche gleichmäßiger.