Linienabstand der Dachstruktur
====
Diese Einstellung konfiguriert den Abstand zwischen zwei benachbarten Linien im Support-Dachmuster, wo das Modell auf dem Support ruht.

Wenn Sie den Abstand zwischen den Linien des Support-Dachs verringern, können Sie eine schöne Oberfläche an den Überhängen erzielen, so als ob der gesamte Support mit einer hohen Dichte gedruckt würde, ohne viel zusätzliche Zeit und Material zu benötigen. Die Strecke, die das Modell zu überbrücken hat, wird reduziert.

Allerdings ist es schwieriger, den Support nach dem Drucken vom Modell zu entfernen, da die Kontaktfläche ebenfalls vergrößert wird. Ein verringerter Linienabstand ist besonders effektiv bei Materialien, die so beschaffen sind, dass sie sich leicht vom Baumaterial entfernen lassen, wie z. B. lösliche Supports oder Materialien mit hohem Schrumpfungsverhältnis.