Limite du bouclier
====
Le paravent peut être imprimé soit sur toute la hauteur du modèle, soit seulement sur une hauteur spécifique. Ce paramètre vous permet de choisir la hauteur du paravent.

![Le paravent est aussi haut que le modèle](../../../articles/images/draft_shield_enabled.png)
![Le paravent est limité à 20mm de hauteur](../../../articles/images/draft_shield_height_limitation.png)

La face inférieure de l'impression tend à être la plus sensible aux fluctuations de température. C'est là que la plupart des déformations se produisent si la pièce est froide, et ces déformations peuvent faire que l'impression se détache du plateau d'impression. Avec ce réglage, vous pouvez choisir de limiter la hauteur du paravent à une certaine hauteur. Cela peut vous faire gagner du temps et économiser de la matière. Le paravent protégera alors toujours la face inférieure de l'impression et bloquera également la convection de l'air due à la montée de l'air chaud (dans une certaine mesure).

Le paravent ne peut jamais être imprimé plus haut que l'objet lui-même.
