Sprunghöhe - Abwischen
====
Diese Einstellung legt fest, wie schnell die Düse beim Z-Sprung für das Abwischen nach oben - oder die Bauplatte nach unten - bewegt wird. Dies kann getrennt von der normalen [Z-Sprung-Geschwindigkeit](../speed/speed_z_hop.md) konfiguriert werden.

Wenn Sie die [Z-Sprung Höhe](wipe_hop_amount.md) anpassen, sollten Sie auch die Geschwindigkeit anpassen, um die zusätzliche Strecke zu bewältigen, die zurückgelegt werden muss. Beachten Sie jedoch, dass die größere Entfernung auch eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit aufgrund der Beschleunigung ermöglicht. Zuvor konnte die Höchstgeschwindigkeit aufgrund von Beschleunigungsbeschränkungen möglicherweise gar nicht erreicht werden.