Rychlost skoku pro otírání
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, se kterou se tryska pohybuje nahoru - nebo se montážní deska posunuje dolů - při provádění Z-skoku pro otírání. Lze ji nakonfigurovat odděleně od běžné [rychlosti Z-skoku](../speed/speed_z_hop.md).

Při nastavení [výšky Z-skoku](wipe_hop_amount.md) můžete také upravit rychlost tak, aby odpovídala delší vzdálenosti, která se má překonat. Nezapomeňte však, že tato vzdálenost navíc umožňuje vyšší rychlost přesunu díky zrychlení. Dříve nebyla možná maximální rychlost vůbec dosažena kvůli limitům zrychlení.