Extrudér pro rozhraní podpěry
====
Pokud má vaše tiskárna více extrudérů, mohou být vrstvy rozhraní, kde se podpěra dotýká modelu, vytištěny pomocí jiného extrudéru, než hlavní tělo podpěry. Toto nastavení umožňuje zvolit, který extrudér se použije pro rozhraní podpěr.

![Rozhraní podpěry je vytištěno červeně, ale tělo podpěry je bílé](../../../articles/images/support_interface_extruder_nr.png)

Některé materiály jsou pro tisková média vhodnější než jiné. Například se nemusí chemicky ulpívat na stavebním materiálu a mohou se snáze loupat nebo se mohou rozpustit ve vodě nebo alkoholu. Tyto materiály jsou však často drahé a jejich tisk trvá déle. Toto nastavení umožňuje tisknout rozhraní podpěr pomocí jiného extrudéru než tělo podpěry, takže většina podpěry se stále tiskne rychle a/nebo levněji, ale výhody specializovaného materiálu podpěry zůstávají účinné.

Používáte-li k tisku rozhraní podpěr rozpustné materiály, ale k tisku těla podpěry nerozpustné materiály, mějte na paměti, že tělo nemusí být možné z dutin vyjmout, pokud je fyzicky nemožné tělo podpěry vyjmout malým otvorem. Tam, kde normálně rozpustný materiál může protékat dutinou, nemusí být nerozpustné materiály schopny jím projít.