Оптимизация порядка печати стенок
====
Если эта настройка включена, программа будет дополнительно просчитывать объект для оптимальной печати стены. Таким образом можно добиться сокращение ретрактов и движений холостого хода, печатая ближайшие стенки друг за другом.

![Без оптимизации](../../../articles/images/optimize_wall_printing_order_disabled.gif)
![С отптимизацией](../../../articles/images/optimize_wall_printing_order_enabled.gif)

Включенная оптимизация позволяет соплу печатать стенки одну за другой, близкие друг к другу. Вместо того чтобы заканчивать печать один тип стен в разных частях модели, настройка переопределяет порядок печати, делая упор на приоритет ближайших контуров. В большинстве случаев такой тип печати сказывается положительно на геометрии детали, лишь в некоторых случаях может повлиять на точность размеров. Например в случаях когда укладывается сверху новый слой, а соседние линии еще не устели остыть.