Verwendung von Pfeilern
====
Kleine, überhängende Flächen bilden kleine Support-Pfeiler. Diese Pfeiler können leicht umkippen. Anstelle dieser kleinen Pfeiler kann Cura spezielle Türme erzeugen, die breiter und stabiler sind, um ein Umkippen des Supports zu verhindern.

![Ein Turm stützt das Schwert, das sonst nur einen sehr kleinen Überhang hätte.](../../../articles/images/support_use_towers.svg)

Überhänge, die kleiner als der [Mindestdurchmesser](support_minimal_diameter.md) sind, werden von einem solchen Turm anstelle der normalen Support-Struktur gestützt. Diese Türme sind breiter, so dass sie nicht umkippen können. In der Nähe der Spitze des Turms wird der Turm schmaler, bis er die Breite der überhängenden Fläche erreicht, die tatsächlich Unterstützung benötigt.

Diese Türme haben einen größeren Durchmesser als die Region, die sie stützen. Dies macht die Türme stabiler als normale Supports, erfordert aber auch mehr Material, Druckzeit und Platz auf der Bauplatte.