Horizontální rozšíření podlahy podpěry
====
Toto nastavení způsobí, že se podlaha podpěry rozprostírá ve všech směrech vodorovně přes zbytek podpěry.

Některé materiály, které se obvykle používají pro podpěru tisku, se špatně extrudují při nízkých průtocích nebo potřebují nějaký čas, než se aktivují. Malé oblasti podlahy podpěry s těmito materiály dobře nespolupracují. Toto nastavení může doslova zvětšit oblasti tak, aby bylo více prostoru pro extruzi těchto materiálů.