Füllung für Überhänge Stützstruktur
====
Bei Verwendung von Füllstruktur bestimmt diese Einstellung den minimalen Überhangwinkel der Oberfläche, die unterstützt werden muss. Dies ist vergleichbar mit der Einstellung [Überhangswinkel](../support/support_angle.md) für gewöhnliche Supports.

![Ein niedriger Winkel führt zu mehr Support](../../../articles/images/infill_support_angle_low.png)
![Ein hoher Winkel führt zu weniger Support](../../../articles/images/infill_support_angle_high.png)

Eine Vergrößerung dieses Winkels führt dazu, dass die Füllung weniger von der Oberseite unterstützt wird. Dies spart Druckzeit und Material, führt aber dazu, dass die Außenhaut etwas stärker durchhängt.
* Ein Wert von 0° verhält sich wie eine normale Füllung. Er unterstützt alles.
* Bei einem Wert von 90° wird das gesamte Füllmaterial entfernt.