Mindestbereich Stützstrukturdach
====
Diese Einstellung bewirkt, dass Teile des Support-Daches weggelassen werden, wenn sie sehr klein sind. Anstelle des Support-Daches wird dann normaler Support gedruckt.

Einige Materialien lassen sich nur bei hohen Fließgeschwindigkeiten gut extrudieren und brauchen einige Zeit, um in Gang zu kommen. Wenn solche Materialien für das Support-Dach verwendet werden, sind sie für kleine Dachflächen nicht sehr nützlich. Wenn man sie weglässt, spart man viel Zeit beim Wechseln des Extruders und beim Herumfahren und verhindert Blobs auf der Oberfläche. Stattdessen wird Cura normalen Support zeichnen, so dass das Modell besser unterstützt werden kann.