Wandgeschwindigkeit
====
Die Geschwindigkeit, mit der die Wände gedruckt werden, kann unabhängig von der normalen Druckgeschwindigkeit konfiguriert werden.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Die Wände sind der wichtigste Faktor für die optische Qualität eines Drucks, daher sollten sie gut aussehen. Die Geschwindigkeit, mit der die Wände gedruckt werden, insbesondere die der Außenwand, ist ein wichtiger Faktor dafür, wie schön diese Wände aussehen. Es ist daher ratsam, die Wände relativ langsam zu drucken. Dadurch werden die Vibrationen des Druckers reduziert, was letztlich zu einer Verringerung des Ringings in Ihrem Druck führt. Außerdem wird dadurch die Qualität des Überhangs verbessert, denn durch die langsamere Druckgeschwindigkeit können die Lüfter die Wände besser abkühlen, so dass sie stärker in der Luft hängen.

Wenn die Druckgeschwindigkeit der Wand jedoch zu niedrig ist, besteht die Gefahr, dass sich die Fließgeschwindigkeit zu stark ändert. Wenn die Düse plötzlich viel langsamer extrudieren muss, wird sie noch eine Zeit lang viel Material extrudieren, während der Druck in der Düsenkammer abfällt, so dass sie am Anfang der Wand überextrudiert.

Die Wände machen ebenfalls einen erheblichen Teil der Druckzeit aus, so dass eine Verringerung der Geschwindigkeit, mit der die Wände gedruckt werden, die Druckzeit drastisch erhöht.