Шаблон разглаживания
====
Режим разглаживания действует и осуществляется по определенной траектории(по паттерну). Данный параметр будет определять, какой паттерн использовать при разглаживании верхней поверхности


Зигзаг
----
![Зигзагообразный рисунок верхней поверхности](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)

Этот патерн заставит сопло двигаться вперед и назад по зигзагообразному пути. Этот паттерн работает достаточно надежно на многих поверхностях, но создает больше границ чем это необходимо


Концентрический
----
![Концентрический рисунок верхней поверхности](../../../articles/images/ironing_pattern.png)

При выборе этого паттерна, сопло будет образовывать круги из центра детали до внешней поверхности. Границы рисунка сводятся к минимуму, однако если диаметр кольца будет уменьшаться, выдавливаемый материал будет накапливаться в этом участке образуя наплыв на поверхности. Данный паттерн лучше всего подходит для больших и тонких поверхностей.