Distance de stationnement du filament
====
Ce réglage permettait d'indiquer où parker le filament lorsqu'il n'est plus utilisé. Si vous imprimez avec plusieurs extrudeuses et que l'une d'entre elles n'a pas besoin d'imprimer aussi haut que l'autre, elle placera le filament dans une position de stationnement juste après sa dernière utilisation. Cependant, cela ne se fait plus. Au lieu de cela, il va maintenant se rétracter à la [distance de rétraction de changement de buse](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md).

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
