Extrudér pro horní povrch pláště
====
U tiskáren s více extrudéry to umožňuje vybrat extrudér, který bude použit pro tisk horního povrchu.

![Tento model bude vytištěn s vrchní povrchovou vrstvou v jiné barvě](../../../articles/images/roofing_extruder_nr.png)

Můžete tak dát hornímu povrchu jinou barvu nebo materiál. Nezapomeňte, že extrudér stěn není tímto nastavením upraven, takže kolem horního povrchu bude vždy okraj.

Kromě toho, že hornímu povrchu dáváte jinou barvu, můžete to také použít k tisku horního povrchu z jiného materiálu. To může mít různé efekty:
* Vytisknutí horního povrch a vnější stěny v PLA, zatímco ostatní se tiskne pevnějším materiálem, abyste získali pevný objekt, který má také krásný vzhled.
* Vytisknutí horního povrchu pomocí TPU, ale zbytek tvrdším materiálem, abyste získali měkký povrch pro uchopení s vysokým třením.
* Vytisknutí horního povrchu s kluzkým materiálem, místo silnějšího materiálu, který potřebujete pro vnitřek modelu, pokud má něco klouzat po povrchu.

**Pokud materiál na horním povrchu se dobře nelepí na spodní materiál, má sklon po tisku odpadnout. Buďte zvlášť opatrní u materiálů s vysokou mírou smrštění.**