Rychlost tisku raftu
====
Toto nastavení určuje celkovou rychlost, při které se tiskne raft. Skutečná rychlost, při které je raft tištěn, se může stále lišit, pokud je rychlost specializovaná na základní, střední nebo horní vrstvu.

Obecně je výhodný pomalejší tisk raftu než zbytek tisku. Pomalejší tisk umožňuje plastu lepší žíhání, protože zůstává déle horký, což snižuje vnitřní napětí v liniích a snižuje deformaci. Když zůstává déle teplý, může materiál také více proudit, což zvyšuje kontaktní plochu s ložem a zlepšuje přilnavost. Obecně bude váš raft tvrdší, silnější, spolehlivější a lépe drží.

Tisk raftu však bude samozřejmě trvat déle.