Breite des Brim-Elements
====
Mit dieser Einstellung wird die Breite des Brims in Millimetern festgelegt.

![Die Abmessungen der Brim](../../../articles/images/brim_width.svg)

Ein breiterer Brim verbessert die Haftung auf der Bauplatte, indem er die Oberfläche des Drucks vergrößert. Allerdings wird dadurch die effektive Druckfläche verringert.