Utilisation de tours
====
De petites surfaces en surplomb produisent de petits piliers de soutien. Ces piliers ont tendance à basculer. Au lieu de ces petits piliers, Cura peut générer des tours spécialisées, plus larges et plus robustes, pour éviter que le support ne se renverse.

![Une tour soutient l'épée qui, autrement, aurait une très petite surface en surplomb](../images/support_use_towers_fr.svg)

Les zones en surplomb plus petites que le [diamètre minimum de la tour](support_minimal_diameter.md) seront soutenues par une telle tour au lieu de la structure de soutien normale. Ces tours sont plus larges afin de ne pas s'effondrer. Près du sommet de la tour, la tour deviendra plus étroite vers la largeur de la surface en surplomb qui a réellement besoin d'être soutenue.

Ces tours ont un diamètre plus grand que la région qu'elles supportent. Cela rend les tours plus stables que le support habituel, mais nécessite également plus de matière, de temps d'impression et d'espace sur votre plateau d'impression.
