Expansionsdistanz Außenhaut unten
====
Hiermit können Sie die unteren Schichten des Drucks in horizontaler Richtung breiter oder dünner machen. Normalerweise werden die soliden Schichten nur über Teilen erzeugt, unter denen sich Luft befindet, aber mit dieser Einstellung können Sie die Schichten in horizontaler Richtung etwas weiter ausdehnen, wodurch die Außenhaut besser an den angrenzenden Wänden haftet und Lücken in der Haut geschlossen werden.

![Wie eine Außenhaut (die gelben Teile) normalerweise aussieht](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Außenhaut um 1mm erweitert](../../../articles/images/expand_skins_expand_distance_1mm.png)

* Wenn Sie kleine Löcher in den unteren Schichten der Außenhaut haben (Löcher, die mit dem Füllmuster gefüllt werden), können Sie diesen Wert etwas höher einstellen, um sie zu schließen. Dadurch kann der Drucker die unteren Linien durchgehend drucken, was die Stabilität erheblich verbessert.
* Wenn Sie eine Unterseite haben, die nicht direkt auf der Bauplatte liegt, befinden sich Wände unter der Außenhaut. Dadurch wird die Haftung zwischen den unteren Schichten und den benachbarten Wänden verbessert, da die unteren Schichten direkt auf die Wände gedruckt werden.
* Wenn Sie diese Einstellung auf einen negativen Wert setzen, wird die Breite der unteren Schichten reduziert und durch eine Füllung ersetzt. Dadurch kann etwas Druckzeit eingespart werden, was allerdings auf Kosten der Festigkeit geht.

**Aufgrund technischer Beschränkungen können Sie diese Einstellung nicht unter den Wert von [Breite für das Entfernen der Außenhaut unten](bottom_skin_preshrink.md) verringern. Erhöhen Sie den Wert [Breite für das Entfernen der Außenhaut unten](bottom_skin_preshrink.md), um mehr Außenhaut zu entfernen.**