Druckbeschleunigung Raft
====
Diese Einstellung konfiguriert die Beschleunigung des Druckkopfes während des Druckens des Rafts.

Da der Raft in der Regel aus langen Liniensegmenten besteht, hat eine Erhöhung der Beschleunigung normalerweise nur geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Beschleunigung spart jedoch ein wenig Zeit, wenn man durch die Ecken am Ende der Linien fährt.

Eine Erhöhung der Beschleunigung führt dazu, dass der Drucker beim drucken des Rafts stärker vibriert. Auf der Oberseite wird die Oberfläche des Rafts dadurch rauer. Bei anderen Schichten wirkt sich dies stärker auf die Haftung an der Bauplatte aus.