Vitesse d'impression des plafonds de support
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle la face supérieure du support est imprimée, si [Activer l'interface de support](../support/support_interface_enable.md).

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Une vitesse plus élevée peut permettre de gagner du temps d'impression, mais réduira la qualité des débordements. Comme l'imprimante vibrera davantage, le toit de support sera imprimé avec moins de précision et sa surface sera moins lisse. Par conséquent, le modèle imprimé sur le toit sera imprimé de manière moins lisse, surtout si le modèle est imprimé très près, comme dans le cas de l'utilisation d'un support soluble.
