Zakázané oblasti
====
Toto nastavení označuje všechny oblasti na vaší tiskové ploše, kam nesmí tisková hlava jít. Uživatel nemá dovoleno umisťovat žádné předměty do těchto oblastí ani do jejich blízkosti, aby tam mohly něco vytisknout (jako krempu).

![Šedé plochy označují nepovolené oblasti kolem míst, kde jsou klipy na podložce tisku](../../../articles/images/machine_disallowed_areas.png)

Tyto zakázané oblasti jsou nezbytné, aby se zabránilo kolizi tiskové hlavy do věcí. Například může být v dosahu tiskové hlavy někde stírací kartáč, přepínací pozice nebo kamera, která vyčnívá nepatrně příliš daleko uvnitř sestaveného objemu. Pokud by měl uživatel tisknout příliš blízko k těmto objektům, tisková hlava by se s nimi srazila. V nejlepším případě byste dostali [posun vrstvy](../troubleshooting/layer_shift.md). V nejhorším případě byste poškodili tiskovou hlavu nebo cokoli, s čím se tisková hlava srazí.

Zakázané oblasti jsou nakresleny jako šedý stín na tiskové ploše, což indikuje uživateli, že tam nemůže umístit žádné objekty. Tyto stíny mohou být rozšířeny ve všech směrech, aby zabránily nárazu při tisku krempy nebo sukénky, a z různých jiných důvodů. Na tiskové ploše jsou také jiné stíny, například pro omezení rozsahu pohybu, pokud mají trysky offset.

Pokud na překážku narazí pouze aktivní tryska, pak podobné nastavení [zakázané oblasti trysky](nozzle_disallowed_areas.md) může zabránit srážce trysky s ní a přitom stále umožnit tiskové hlavě přejít nad ní.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**