Экструдер внутренней стены
====

Если на вашем принтере установлено несколько экструдеров, можно выбрать один из них для печати внутренних стенок.

![Внутренние стенки напечататы синим, остальные стенки напечатаны желтым](../../../articles/images/wall_x_extruder_nr.png)

Как правило экструдер для заполнения внутренних стен лучше печать вместе с заполнением. Нет практически никакого реального применения печатать внутренние стенки другим цветом или материалом, за исключением визуального эфекта. внутренний цвет стенок может просвечиваться сквозь внешнюю, придавая детали уникальный вид.

Печать внутренних стен с помощью экструдера для заполнения, внешних стен или дна/крышы позволяет лучше сцепляться слоям и линиям между собой. Но вы можете сами, путем экспериментов, подобрать нужные материалы для каждой из частей детали.