Spaghetti-Füllung Schrittfunktion
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob das Füllmaterial während des Drucks periodisch aufgetragen wird oder ob das gesamte Material kurz vor dem Schließen des Füllvolumens an der Oberseite aufgetragen wird.

Wenn das Material während des Drucks periodisch aufgetragen wird, verteilt es sich besser. Dadurch kann sich die Füllung in die unteren Falten des Modells ausbreiten und wird gleichmäßiger in alle Richtungen verteilt, wodurch die Füllung weicher wird.

Wenn Sie die Füllung häufiger extrudieren, dauert dies jedoch länger. Der Materialfluss braucht eine Weile, um in Gang zu kommen und zu stoppen, was zu Über- und Unterextrusion führt. Wenn die Füllung mit einem anderen Extruder gedruckt wird, z. B. mit einer Gießdüse, ist ein häufigerer Werkzeugwechsel erforderlich.