Maillage de support descendant
====
Si ce paramètre est activé pour un objet, et que cet objet est une maille de support, alors la maille de support sera également supportée par le support. Au lieu de simplement imprimer le volume de la maille comme support, la maille de support sera également imprimée avec un support en dessous.

Si la maille de support est imprimée comme un support normal, vous avez un contrôle total sur la forme du support. C'est idéal pour les supports qui sont modélisés séparément dans les logiciels de CAO ou par des applications spécialisées comme [MeshMixer](http://www.meshmixer.com/). Toutefois, lorsque l'on utilise des solutions moins techniques, comme de simples cubes comme mailles de support, il peut être plus facile de les faire tomber sur le plateau d'impression pour que le support soit stable.

**Ce paramètre n'est disponible que dans les paramètres par objet. Il n'apparaît pas dans la liste des paramètres normaux.**
